**监控摄像机采购项目**

**项目编号：HZGB2023TP-01**

谈

判

文

件

**采购单位：杭州拱墅安保服务集团有限公司**

**2023年2月23日**

**第一章 谈判公告**

杭州拱墅安保服务集团有限公司拟采购监控摄像机一批，欢迎符合要求的供应商参加。

**一、项目编号： HZGB2023TP-01**

**二、谈判内容：**

在拱墅区祥符街道、康桥街道人行道等关键位置（安装位置由采购单位确定）安装监控摄像机及智能机箱，并将信号数据传送至专网平台。具体内容详见第四章《采购内容》。

**三、谈判响应方的资格要求：**

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2、本项目不接受联合体投标；

3、本项目不允许分包、转包。

**四、谈判文件的发布时间：**

1、发布日期：2023年2月23日至2022年3月2日10:00时止.

2、报名起止时间：2023年2月23日至2023年3月1日（双休日及法定节假日除外），上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

3、发布地点：杭州市拱墅区上塘街道长滨街78号613室。

4、谈判文件费用（人民币）：/

5、报名地址：杭州市拱墅区上塘街道长滨街78号613室。

6、公告发布网址：杭州拱墅安保服务集团有限公司(http://hzgsba.com)

**五、报名时应出具：**

1、报名登记表(附件十)；

2、法人授权委托书原件（报名人若为法人，无需提供）；

3、有效的营业执照副本复印件（加盖公章，原件备查）；

4、谈判响应方若为分公司的须提供总公司针对本项目的授权书原件；

5、法定代表人身份证复印件和受委托人身份证原件和复印件（复印件加盖公章）；

上述资料不完整的，采购单位不接收其报名申请。以上提供的资料虚假的，不能成为本项目合格谈判响应供应商申请。

**六、谈判响应文件递交截止时间：2023年3月2日10:00时止。**

**七、谈判响应文件递交地点：**杭州市拱墅区上塘街道长滨街78号6楼会议室，谈判响应方应派授权代表出席开标会议（授权代表携带身份证、授权委托书原件等有效证明出席）。

**八、谈判时间：2023年3月2日10:00时整**。

**九、谈判地点：杭州拱墅安保服务集团有限公司（杭州市拱墅区上塘街道长滨街78号6楼会议室）。**

**十、采购联系方式**

采购单位名称：杭州拱墅安保服务集团有限公司

采购单位联系人：楼晓 联系电话：0571-86898901

**第二章 谈判须知**

前 附 表

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内 容 及 要 求** |
| 1 | 项目名称:监控摄像机采购项目 |
| 2 | 答疑与澄清：谈判响应方如认为谈判文件有误或有不合理要求的，应当于文件发售之日起2日内，以书面形式向采购方提出。 |
| 3 | 转包与分包：不允许转包分包。 |
| 4 | 现场踏勘：不组织。 |
| 5 | 谈判响应文件组成：谈判响应文件正本1份，副本3份。 |
| 6 | 谈判文件递交截止时间：**2023年3月2日10:00时** |
| 7 | 接收谈判响应文件：在谈判响应截止时间前半小时内接收谈判响应文件，逾期送达或未密封将予以拒收。 |
| 8 | 谈判时间：**2023年3月2日10:00时**  谈判地点：**杭州拱墅安保服务集团有限公司（杭州市拱墅区上塘街道长滨街78号6楼会议室）。** |
| 9 | 评审办法：在满足技术和商务需求前提下，推荐价格最低的投标人为成交候选人。同时推荐价格次低的投标单位为备选单位。 |
| 10 | 谈判结果公示：谈判结束后2个工作日内，公示期3日，成交公告公示于杭州拱墅安保服务集团有限公司(http://hzgsba.com)。 |
| 11 | 签订合同时间：公示结束后5日内。 |
| 12 | 履约保证金：无 |
| 13 | 付款方式:合同签订后支付合同总价的30%，供货完毕且验收合格后支付合同总价的剩余尾款。 |
| 14 | 本项目设有最高限价（预算总价）人民币叁佰壹拾万零伍仟肆佰柒元整（￥3105470.00元）。报价超过最高限价（预算总价）的，按无效标处理。 |
| 15 | 谈判响应文件有效期：90天 |

**一、适用范围**

仅适用于本次谈判采购所叙述的货物和服务的谈判、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**二、****谈判响应委托**

全权代表须携带有效身份证件。如全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章附件八）。

**四、谈判费用**

谈判响应方准备和参加谈判活动发生的费用自理。

**五、质疑**

1.谈判响应方认为谈判过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在成交结果公示之日起七个工作日内，以书面形式向招标方提出质疑。

2.质疑应当采用加盖谈判响应方公章的书面形式，质疑书应明确阐述谈判过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，谈判方将不予受理。

**六、谈判文件的澄清与修改**

1.谈判响应方应认真阅读本谈判文件，发现其中有误或有不合理要求的，谈判响应方应内容为谈判文件当在2023年2月24日17:00时之前以书面形式向采购单位提出。采购单位将在规定的时间内，在http://hzgsba.com公布。

2.谈判文件澄清、答复、修改、补充的的组成部分。当谈判文件与谈判文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

**七、谈判报价**

1.谈判响应报价应按谈判文件中相关附表格式填报；

2.谈判响应报价是履行合同的最终价格，应包括设备货款、装卸运输、税金、验收及售后服务等完成该项目的所有费用。

3、谈判响应报价保留两位小数为止。

**八、谈判有效期**

1.自谈判响应截止日起90天内谈判响应文件应保持有效。有效期不足的谈判响应文件将被拒绝。

2.成交供应商的谈判响应文件自谈判之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

**九、谈判响应文件的组成**

**谈判响应文件由商务技术文件和资信文件二部分组成。**

**（一）商务技术文件包括：**

1、谈判响应书（附件一）；

2、初次报价表（附件二）；

3、谈判项目实施方案、技术方案（格式自拟附件三）；

4、售后服务承诺（附件四）；

5、商务条款应对表（附件五）；

6、谈判响应方认为需要的其他文件资料。

（三）资信文件包括：

1、谈判响应方一般情况（附件七）及谈判响应方情况介绍（人员配备、生产规模、设备配备等）；

2、法定代表人授权书（附件九）和授权代表身份证复印件；

3、有效的营业执照副本复印件（加盖公章）；

4、有效的企业资质证书副本复印件（加盖公章）；

5、近3年来承担同类项目采购代理活动业绩证明；（谈判响应方同类项目实施情况一览表、合同复印件）（附件六、若有）

6、谈判响应方质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（若有）；

7、谈判响应方认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

8、最近三个季度依法缴纳所得税证明材料（加盖公章）；

9、谈判响应方认为需要提交的资料。

**以上谈判响应文件由商务技术文件和资信文件组成。商务技术文件、资信文件可一并装订、密封，所有文件必须在密封袋封面上注明文件名称并加盖单位公章。(注：备查原件由供应商自行保管无需密封，根据需要提供)**

**商务技术文件正、副本中都必须提供《初次报价表》及相关的报价明细清单。**

**十、谈判响应文件的签署和份数**

（一）谈判响应文件需打印或用不褪色的墨水填写。谈判响应文件的装订顺序应按谈判须知**“九、谈判响应文件组成”**所叙顺序装订成册，谈判响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。**非胶装装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的谈判响应文件按无效标处理。**

（二）谈判响应文件中凡需要盖章处均须由谈判响应方加盖公章，并由法定代表人或授权代表签署，谈判响应方应写全称。

（三）谈判响应方应按照“第六章附件七”的格式要求制作谈判响应文件封面，商务技术和资信谈判响应文件正本1份，副本3份。谈判响应文件除《谈判响应方须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。

（四）谈判响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。谈判响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由谈判响应方负责。

（五）、谈判响应文件填写字迹必须清楚、工整，对在谈判响应文件中的不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

**十一、谈判响应文件的递交**

（一）如果谈判响应方未加写标记，需方对谈判响应文件的误投和提前启封不负责任。

（二）需方接受谈判响应文件时间

需方于谈判现场在谈判响应截止时间前接受谈判响应标书。

（三）谈判响应文件的补充和修改

谈判响应截止时间前，谈判响应方可以书面向需方已递交的谈判响应文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由谈判响应方代表签字并加盖公章。

（四）谈判响应文件填写字迹必须清楚、工整，对在谈判响应文件中的不同文字文本的解释发生异议的，以正本为准。

**十二、无效谈判响应文件**

**发生下列情况之一的谈判响应文件被视为无效：**

（一）在谈判文件递交截止时间以后送达的谈判响应文件；

（二）由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的谈判响应文件；

（三）仅以非纸质文件形式的谈判响应文件；

（四）提供两个谈判响应方案的；

（五）谈判响应产品的品牌型号、质量标准和技术指标的、主要功能等与谈判文件有重大偏离的谈判响应文件（**技术参数中打★号的条件不满足按技术指标与谈判文件有重大偏离处理）**；

（六）谈判响应文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订、未密封、未有效授权、注册资金不符、谈判响应书、法定代表人授权书等填写不完整或有涂改处未盖公章的；

（七）开标时谈判响应供应商全权代表未到谈判现场或全权代表不能提供相应身份证明的；

（八）初次报价明细表未提供品牌、规格型号、技术参数、数量和价格的；

（九）谈判最终报价超出预算的；

（十）不符合法律、法规和本谈判文件规定的其他实质性要求的。

**十三**、**谈判文件答疑**

如对本次谈判文件存在疑问，请将书面文件在前附表规定的时间之前送至采购单位，采购代理单位将在2023年2月24日17:00时前做统一答复，如规定时间内未收到任何疑问，则视为各谈判响应方均对此无异议。

**十四、特别声明：**

1. 在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以最终报价最低的供应商作为成交供应商。

**2、本次谈判有最高限价（预算总价）：人民币叁佰壹拾万零伍仟肆佰柒元整（￥3105470.00元）。报价超过最高限价（预算总价）的，按无效标处理。**

**十五、谈判文件递交截止时间及地点**

（一）递交时间：**2023年3月2日10:00时。**

（二）递交地点：**杭州市拱墅区上塘街道长滨街78号613室。**

**十六、谈判地点和时间**

（一）谈判时间：**2023年3月2日10:00时。**

（二）谈判地点：**杭州拱墅安保服务集团有限公司（杭州市拱墅区上塘街道长滨街78号6楼会议室）**）。

第三章 谈判方法和程序

**一、拆封谈判响应文件**

（一）需方在谈判文件规定的时间和地点进行谈判，谈判响应方全权代表必须参加。

（二）谈判开始时，需方将查验谈判响应文件密封情况和是否加盖单位公章，确认无误后，对符合要求的谈判响应方提供的响应文件，打开其商务技术、资信谈判文件外包装，清点谈判响应文件正本、副本数量，符合谈判文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还谈判响应方，并由谈判响应方代表签字确认。

**二、谈判小组**

（一）谈判小组由3人组成，其成员为杭州拱墅安保服务集团采购部门、使用部门、审计督训部门负责人。

（二）谈判期间，谈判响应方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

**三、谈判评审原则与方法**

（一）谈判小组将遵循公开、公平、公正的原则，对谈判响应方提供货物或服务的价格、服务水平、服务期限、实施方案、技术方案、服务质量、公司基本情况、履约能力等进行综合分析考评和谈判，在各谈判响应供应商符合采购需求、质量和服务基本相当的前提下，以最终报价最低的谈判响应方作为成交供应商。

（二）客观、公正的对待所有谈判响应方，对所有谈判评价，均采用相同的程序和标准。

（三）在谈判期间，谈判响应方不得向谈判小组成员询问谈判情况，不得进行旨在影响谈判结果的活动，否则将废除其谈判资格。

（四）在谈判过程中，谈判小组成员不得与谈判响应方私下交换意见，在谈判工作结束后，凡与谈判情况有接触的人不得将谈判情况扩散出谈判小组成员之外。

（五）需方不向落标方解释落标原因，不退还谈判响应文件。

**四、谈判程序**

（一） 谈判小组审核谈判响应文件。

1、谈判小组对谈判响应供应商的谈判响应文件进行审核。

2、依据谈判文件的规定，从谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

（二）谈判小组汇总并讨论审核情况，确定谈判响应方是否具有谈判资格。

（三）与各谈判响应方分别进行谈判，谈判不超过2轮。

1、谈判响应方介绍公司的基本情况、经营规模、服务能力、公司设备配备、人员结构、经营业绩及价格。

2、谈判小组就讨论和汇总的情况与谈判响应方展开谈判，谈判分为：技术和商务两部分，商务谈判主要内容为付款方式、特殊承诺和商务报价。

3、谈判响应方确认货物的配置、技术及商务要求，并对谈判记录确认后由全权代表签字。

4、各谈判响应方在本项目全部谈判结束后按规定时间内进行最后报价。

（四）谈判小组对谈判的情况进行综合评议。

（五）谈判小组在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，推荐**报价最低的供应商作为成交供应商，如果出现二个或二个以上相同最低报价的，由谈判小组投票确定成交供应商。**

（六）谈判小组拟制谈判报告。

**五、成交通知**

（一）本项目确定成交供应商之日起2个工作日内，由采购单位将成交公告公示于于杭州拱墅安保服务集团有限公司(http://hzgsba.com)。

（二）若成交谈判响应方放弃成交，应当承担相应的法律责任。

**六、合同授予**

（一）签订合同

1、公示结束后2日内成交谈判响应供应商与采购单位签定合同。同时，采购单位对合同内容进行审查，如发现与采购结果和谈判响应承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、成交谈判响应供应商拖延、拒签合同的,将取消中标资格，并赔偿采购单位由此造成的一切损失。

**第四章 采购内容**

**一、采购内容**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 主要技术及服务要求 | 数量  (监控点位) | 单位 | 预算总价（元） |
| 1 | 监控摄像机采购项目 | 详见“三、采购需求” | 500 | 个 | 3105470 |

备注：以上金额是指综合费用，含设备货款、装卸运输、税金、验收及售后服务等完成该项目的所有费用。

1. 项目概况

在拱墅区祥符街道、康桥街道人行道等关键位置（安装位置由采购单位确定）安装监控摄像机及智能机箱，并将信号数据传送至拱墅区公安分局视频专网平台。为政府决策指挥提供有利支持，促进社会治理智慧化水平提升。

1. **采购需求**
2. 采购明细：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 技术规格及指标要求 | 数量  （监控点位） | 质保期 |
| 1 | 人脸全局摄像机 | 海康DS-2SK7P24CMGS-CX | （1）设备具有1个RJ45网络接口，可输出至少三路视频图像：包括全景通道、细节通道、球机通道等； （2）全景镜头和球机镜头CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8英寸；细节镜头CMOS靶面尺寸均不小于1/1.2英寸；全景镜头采用定焦镜头，焦距范围不大于6MM，细节镜头、球机镜头采用变焦镜头，焦距范围13-52mm； （3）全景通道最大分辨率不小于2560×1440，细节通道最大分辨率不小于3840×2160，球机通道最大分辨率不小于2560×1440； （4）在联动模式下，细节通道和全景通道可进行全结构化抓拍和属性分析。在全景通道检测到移动目标后，可联动球机进行人脸、人体的抓拍和属性分析；  （5）设备支持全景通道检测到移动目标后，可联动球机进行人脸、人体抓拍，全景检测宽度不小于15米； （6）具备车牌人脸关联功能，支持非机动车牌与非机动车上的人脸进行关联； （7）设备支持逆行、载人、未戴头盔3种属性的报警，可联动语音播报，语音内容可以自定义  （8）设备支持GB35114安全加密  （9）设备支持人数统计、热度图、人员密度功能。  （证明材料：具备合法资质的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告需印刷本项目专用水印并加盖原厂商公章，复印件盖公章） | 18 | ≥36个月 |
| 2 | 人脸全结构化一体机 | 海康DS-2CD7C888MW/GSH | （1）设备具有1个RJ45网络接口  （2）具有至少两路视频通道输出功能，至少有1个通道采用单镜头和双图像传感器，分别采集黑白及彩色图像，可对这双路视频图像进行融合输出。至少有1个通道为双镜头、双图像传感器，可分别采集2路音视频流进行拼接输出； （3）具有不小于1/1.2"靶面尺寸； （4）至少有1个通道最大分辨率不小于5120×1440； （5）支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。  （6）设备支持GB35114安全加密。  （证明材料：具备合法资质的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告需印刷本项目专用水印并加盖原厂商公章，复印件盖公章） | 259 | ≥36个月 |
| 3 | 人脸多镜头智能一体机 | DS-2CD7V887MW/JTW | （1)内置不少于4个镜头，至少2个靶面尺寸为1/1.2"CMOS传感器； （2）双镜头云台水平方向支持0°～180°旋转，垂直方向支持-5°～30°旋转； （3）至少有2个通道最大分辨率不低于3840×2160； （4）至少有2个视频采集组均具有轨迹关联功能，细节镜头可抓拍、分析检测区域内的行人和非机动车，并在全景画面中叠加目标跟踪框、行进轨迹和方向  （5）支持全结构化混合目标检测，可分别对检测区域中的行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，支持抓拍人脸、车牌、非机动车车牌小图并上传，可在客户端将人脸与人体、车牌与车辆图片关联显示； （6）支持智能分析功能，包括但不限于区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等，每种智能行为分析功能均可最多设置不少于4个警戒区域； （7）至少有2个视频采集组均支持位置标定，可分别对同一视频采集组中的全景和细节画面进行标定，同步全景和细节画面的位置信息，最多支持64个标定点  （8）设备支持GB35114安全加密。  （证明材料：具备合法资质的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告需印刷本项目专用水印并加盖原厂商公章，复印件盖公章） | 223 | ≥36个月 |

投标人所提供的监控摄像机必须与采购方所要求的品牌清单型号一致。

1. 供货周期

合同签订后，中标单位必须在10日内完成供货。

1. 验收

投标货物必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购人的使用需求，并具有可靠的服务体系，质量可靠、使用安全。

1. 支付方式

合同签订后，采购人分二期支付中标单位货款。

1. 首期货款：合同总价的30%款项，在合同签订后3日内支付；
2. 第二期货款：合同总价的70%款项，经供货完毕且通过验收，采购单位收到中标单位合同总额的增值税专用发票后支付。

**第五章 商 务 条 款**

**一、服务要求**

1、投标产品必须符合谈判文件(包括补充更正，如有)的技术要求和品牌型号。

2、售后服务按国家质有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。

3、如果本项目产品在质保期内出现不符合合同或产品说明书所述产品功能标准、缺陷、或出现工艺或质量等问题，投标人应免费更换。

4、投标货物制造厂商应具有完善的服务保障体系，投标人也应就投标货物的品质和服务对采购人负责。

5、谈判参与单位应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标货物的服务计划、服务内容、服务组织机构及人员安排情况及其联络信息。

6、在质保期内投标人必须为采购人提供技术服务热线（7\*24小时），负责解答采购人在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。技术服务热线支持应是中文服务。

7、谈判参与单位必须保证所提供设备为相应厂家原装正品，符合国家有关规定，投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权。

8、谈判参与单位提供服务过程中，采购人根据本项目服务实际需要提出的其他服务内容，投标人必须提供。

9、谈判参与单位提供的信息（含谈判资料、各项应答及承诺）必须是真实可靠，并能在价格有效期内忠实履行。谈判参与单位须承诺在双方签订的采购合同（含合同订单）中有以下条款：如经我公司查实，谈判单位在谈判时针对本项目提供不实信息，或谈判时所做的应答及承诺在谈判中标后无法有效履行，我公司有权解除已签订的合同，暂停乙方供应商资格、暂停乙方所有款项的支付，如由此给我公司带来损失的，乙方还应赔偿采购人损失。

10、谈判参与单位承诺如果后续本项目有扩容采购需要，谈判参与单位均承诺同配置的产品的含税价和不含税价格均不高于本谈判的最终含税价和不含税价的报价。

11、投标人在投标过程中未明确、细化的服务内容，而实际服务过程需要或采购人要求的，投标人必须提供。

12、知识产权：投标人应保证采购人在使用投标标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么投标人须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

13、本项目使用本国生产的货物、工程和服务，不使用进口产品。

第六章 附件

**附件一**

**谈判响应书**

杭州拱墅安保服务集团有限公司：

(谈判响应方单位全称) 授权 （全名、职务）为全权代表，参加贵单位组织的监控摄像机采购 谈判项目（编号为HZGB2023TP-01

）谈判活动并投标。为此：

1、我方已详细阅读了全部谈判文件，愿意接受谈判文件的各项要求。

2、我方提供谈判文件要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。

3、若成交，我方将按谈判文件规定履行合同责任和义务。

4、谈判响应书自开标日起有效期为90日。

5、我方与本次谈判有关的一切正式来往通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

谈判响应方名称： （公章）

全权代表签字：

日期： 年 月 日

**附件二-1：**

**初次报价表（总报价）**

项目编号：**HZGB2023TP-01**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| 1 | 监控摄像机采购项目 |  |  |
| 投标报价合计：人民币(大写) | | | |

备注：以上金额是指综合费用，含设备货款、装卸运输、税金、验收及售后服务等完成该项目的所有费用。

谈判响应方名称： （公章）

全权代表签字：

日期： 年 月 日

**附件二-2：**

**初次报价明细表**

项目编号：**HZGB2023TP-01**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 技术规格及指标要求 | 数量  （监控点位） | 质保期 | 单价 | 金额 | 税率 | 开票单位 |
| 1 | 人脸全局摄像机 | 海康DS-2SK7P24CMGS-CX | （1）设备具有1个RJ45网络接口，可输出至少三路视频图像：包括全景通道、细节通道、球机通道等； （2）全景镜头和球机镜头CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8英寸；细节镜头CMOS靶面尺寸均不小于1/1.2英寸；全景镜头采用定焦镜头，焦距范围不大于6MM，细节镜头、球机镜头采用变焦镜头，焦距范围13-52mm； （3）全景通道最大分辨率不小于2560×1440，细节通道最大分辨率不小于3840×2160，球机通道最大分辨率不小于2560×1440； （4）在联动模式下，细节通道和全景通道可进行全结构化抓拍和属性分析。在全景通道检测到移动目标后，可联动球机进行人脸、人体的抓拍和属性分析；  （5）设备支持全景通道检测到移动目标后，可联动球机进行人脸、人体抓拍，全景检测宽度不小于15米； （6）具备车牌人脸关联功能，支持非机动车牌与非机动车上的人脸进行关联； （7）设备支持逆行、载人、未戴头盔3种属性的报警，可联动语音播报，语音内容可以自定义  （8）设备支持GB35114安全加密  （9）设备支持人数统计、热度图、人员密度功能。  （证明材料：1、具备合法资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖原厂商公章；2、 ） | 18 |  |  |  |  |  |
| 2 | 人脸全结构化一体机 | 海康DS-2CD7C888MW/GSH | （1）设备具有1个RJ45网络接口  （2）具有至少两路视频通道输出功能，至少有1个通道采用单镜头和双图像传感器，分别采集黑白及彩色图像，可对这双路视频图像进行融合输出。至少有1个通道为双镜头、双图像传感器，可分别采集2路音视频流进行拼接输出； （3）具有不小于1/1.2"靶面尺寸； （4）至少有1个通道最大分辨率不小于5120×1440； （5）支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。  （6）设备支持GB35114安全加密。  （证明材料：1、具备合法资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖原厂商公章；2、 ） | 259 |  |  |  |  |  |
| 3 | 人脸多镜头智能一体机 | DS-2CD7V887MW/JTW | （1)内置不少于4个镜头，至少2个靶面尺寸为1/1.2"CMOS传感器； （2）双镜头云台水平方向支持0°～180°旋转，垂直方向支持-5°～30°旋转； （3）至少有2个通道最大分辨率不低于3840×2160； （4）至少有2个视频采集组均具有轨迹关联功能，细节镜头可抓拍、分析检测区域内的行人和非机动车，并在全景画面中叠加目标跟踪框、行进轨迹和方向  （5）支持全结构化混合目标检测，可分别对检测区域中的行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，支持抓拍人脸、车牌、非机动车车牌小图并上传，可在客户端将人脸与人体、车牌与车辆图片关联显示； （6）支持智能分析功能，包括但不限于区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等，每种智能行为分析功能均可最多设置不少于4个警戒区域； （7）至少有2个视频采集组均支持位置标定，可分别对同一视频采集组中的全景和细节画面进行标定，同步全景和细节画面的位置信息，最多支持64个标定点  （8）设备支持GB35114安全加密。  （证明材料：1、具备合法资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖原厂商公章；2、 ） | 223 |  |  |  |  |  |
| 优惠条款 | | | | | |  | | | |
| 优惠后含税合计 | | | | | |  | | | |
| 付款方式：合同签订后，采购人分二期支付中标单位货款。  1、首期货款：合同总价的30%款项，在合同签订后3日内支付；  2、第二期货款：合同总价的70%款项，经供货完毕且通过验收，采购单位收到中标单位合同总额的增值税专用发票后支付。 | | | | | |  | | | |
| 是否包含运费 | | | | | |  | | | |
| 以上报价是否包含增值税专用发票 | | | | | |  | | | |
| 增值税专用发票税率（乙方需要提供甲方税率为13%的增值税专用发票） | | | | | |  | | | |
| 是否完全满足谈判文件的商务和技术要求 | | | | | |  | | | |
| 扩容承诺： 扩容价：谈判参与单位承诺如果后续本项目有扩容采购需要，谈判参与单位均承诺同配置的产品的含税价和不含税价格均不高于本次谈判的最终含税价和不含税价的报价 | | | | | |  | | | |
| 以上报价的带电设备是否含3C认证 | | | | | |  | | | |
| 是否满足合同其他条款 | | | | | |  | | | |

附件三：

项 目 实 施 方 案

格式自拟

谈判响应方名称： （公章）

全权代表签字：

日期： 年 月 日

**附件四：**

**售后服务承诺**

**格式由谈判响应供应商自定，以不低于技术规格及服务要求中提出的标准填写。**

原则上由两部分组成：

一、标准服务，按行业常规服务填列；

二、特色（或特殊）服务，按每个谈判响应供应商的实际情况，针对

本次招标项目进行售后服务特别承诺。

谈判响应方名称： （公章）

全权代表签字：

日期： 年 月 日

**附件五**

**商务条款应对表**

项目编号：HZGB2023TP-01

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判要求 | 响应规格 | 偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：1、必须按第五章商务条款逐项比较填列；

2、行数不够可自行增加。

谈判响应方名称： （公章）

全权代表签字：

日期： 年 月 日

**附件六**

**谈判响应供应商类似项目实施情况一览表**

项目编号：HZGB2023TP-01

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购  数量 | 合同  金额  （万元） | 附件页码 | | 采购单位  联系人及  联系电话 |
| 合  同 | 验收  报告 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 须提供谈判响应方的同类项目合同复印件、采购单位评价或验收报告。 | | | | | |

谈判响应方名称： （公章）

全权代表签字：

日期： 年 月 日

**附件七**

**谈判响应方的一般情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业名称： | | |
| 2 | 总部地址： | | |
| 3 | 当地代表处地址： | | |
| 4 | 电 话： | | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： | | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） | | |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） | | |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  | |

判谈判响应方名称： （公章）

全权代表签字：

日期： 年 月 日

**附件八**

**法定代表人授权书**

杭州拱墅安保服务集团有限公司：

本授权书声明：注册于 （谈判响应供应商单位地址）的 （谈判响应供应商全称） 法定代表人（法定代表人职务、姓名）代表本公司授权在下面签字的 （全权代表人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的监控摄像机采购项目（采购编号：HZGB2023TP-01）采购活动以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于2023年 月 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职务：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

全权代表人签字：

职务：

身份证号：

位名称：

办公地址：

联系电话：

传 真：

邮政编码：

谈判响应方名称：（盖公章）

2023年 月 日

**附件九**

1）谈判响应文件封面格式：

**正（副）本**

**监控摄像机采购项目**

项目编号:

（商务技术文件、资信文件）

谈

判

响

应

文

件

谈判响应方全称（加盖单位公章）

2023年 月 日

**附件十**

**供应商报名登记表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  | | |
| 项目名称 |  | | |
| 项目编号 |  | | |
| 报名单位名称 |  | | |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 提交报名文件资料 | | | |
| 序号 | 报名资料 | | 是否提交 |
| 1 | 供应商单位有效的工商营业执照副本（复印件加盖公章） | | □是 否□ |
| 2 | 法定代表人身份证复印件 | | □是 否□ |
| 3 | 报名人身份证复印件及法定代表人授权书 | | □是 否□ |
| 4 | 供应商认为需要提交的其他资料 | | □是 否□ |
| 单位盖章、法人（或授权委托人）签字 | 本公司承诺以上提供的材料、信息均真实可靠，如有不符，愿承担一切法律后果，并接受相关规定处罚。  单位名称：  法人（或授权委托人）签字： | | |